Piątnica, 05.09.2024 r.

**Zapytanie ofertowe nr 5/2024**

W związku z realizacją projektu:

pt.: „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych i organizacyjnych w celu wzrostu innowacyjności i produktywności OSM Piątnica, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i pozytywnym wpływie na środowisko naturalne”

w ramach naboru nr KPOD.01.11-IP.06-002/23 tytuł Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację   
w przedsiębiorstwach (A2.1.1) organizowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

ogłaszamy postępowanie ofertowe na Zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montaż   
i uruchomienie systemu transportu palet pustych z nowego magazynu palet do działów produkcyjnych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

42417300-5 Urządzenia przenośnikowe,

48151000-1 Komputerowy system sterujący,

48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych.

**Opis techniczny**

Zadaniem dostawcy będzie rozbudowa istniejącego systemu transportu pustych palet   
o wymaganą ilość sekcji transporterów oraz ich integrację z istniejącym systemem transportu (OSM Piątnica nie posiada kodów źródłowych aktualnego systemu transportu). Palety   
w sztaplach będą dostarczane na projektowany transporter za pomocą wózka widłowego lub   
w późniejszym etapie za pomocą wózka agv/lgv. Wysokość sztapli max 12 szt palet Euro.

Wydajność systemu transportu to ok 30 sztapli/h. System transportu należy zaprojektować   
w taki sposób, aby pełnił on rolę buforu palet dla systemów paletyzacji.

**Wymagania OSM Piątnica**

- bezpieczny i niezawodny transport palet,

- integracja z istniejącym systemem transportu pustych palet,

- stosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu sterowania,

- konstrukcja transporterów malowana proszkowo,

- min ilość buforowanych sztapli -15 szt.,

- motoreduktory SEW,

- renomowani producenci podzespołów (łożyska, czujniki, prowadnice).

**Informacje dodatkowe**

- wysokość pomieszczenia przeznaczonego na instalację 3m netto,

- wysokość otworu załadunkowego 2,2 m,

- temperatura otoczenia +5°C do +35°C,

- wilgotność < 60%,

- urządzenia nie będą myte wodą lub innymi roztworami oraz spryskiwane pod ciśnieniem,

- pomieszczenia posiadają równe i płaskie podłoże o nachyleniu nie większym niż 1%

1. Warunki udziału w postępowaniu
2. Wiedza i doświadczenie

Oferent w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 2 zamówienia w zakresie transportu palet lub paletyzacji popartych referencjami. Referencje nie są wymagane jeżeli oferent realizował projekt dla OSM w Piątnicy.

Niezbędnym warunkiem jest odbycie wizji lokalnej w miejscu realizacji instalacji w siedzibie Zamawiającego.

b. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

c. Potencjał techniczny

Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz serwisem komunikującym się języku polskim

e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

Na życzenie oferent zobowiązuje się do dostarczenia innych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków oraz umożliwienie odbycia wizyt referencyjnych/referencji pisemnych w celu ich weryfikacji. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty

1. Kryteria oceny oferty:
2. Cena netto
3. Czas dostawy
4. Gwarancja
5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
6. Cena netto 50%
7. Czas dostawy 30%
8. Gwarancja 20%
9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
10. Kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczane na podstawie wzoru: Kc = Cn/Co x 50% x 100 punktów, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów

1. Kryterium „Czas dostawy” będzie obliczane na podstawie wzoru: Kc = Cn/Co x 30% x 100 punktów, gdzie:

Cn – najkrótszy zaproponowany czas dostawy

Co – czas dostawy zaproponowany w badanej ofercie

Kc – liczba punktów

1. Kryterium „Gwarancja” będzie obliczane na podstawie wzoru: Kc = Cn/Co x 20% x 100 punktów, gdzie:

Cn – najdłuższy zaproponowany czas gwarancji

Co – czas gwarancji w badanej ofercie

Kc – liczba punktów

1. Termin składania ofert: 30 dni tj. do dnia **05.10.2024 r.**

*Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy*

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających.
3. Termin realizacji umowy: maksymalnie 9 miesięcy liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.

Zmiany zapisów umowy będą mogły być wprowadzane z powodu:

- jeśli okaże się to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów;

- zmiany umownego terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy   
w umownym terminie oraz na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego   
z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami.

1. Warunki ewentualnego odstąpienia od zawarcia umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, a także w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

INFORMACJA DODATKOWE:

1. Postępowanie na wybór wykonawcy zamówienia w projekcie jest prowadzenie zgodnie   
   z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym Załącznik nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1, w tym   
   z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Zamawiający może zmienić Zapytanie ofertowe, przed upływem terminu składania ofert,   
   a o zakresie zmian poinformuje w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne   
   z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem swojej strony internetowej.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano   
   o terminie podpisania umowy.
8. Przedmiotowa oferta musi spełniać wszystkie wymienione wymagania i warunki postawione   
   w Zapytaniu ofertowym i przedmiocie zamówienia.
9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami.
11. Terminy i rodzaj płatności to proponuje:

30% - zaliczka płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy,

50% - po dostawie urządzeń w terminie 21 dni od podpisania protokołu dostawy,

10% - po uruchomieniu urządzenia w terminie 21 dni od podpisania protokołu uruchomienia,

10% - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego SAT w terminie 21 dni od wpływu faktury końcowej do siedziby kupującego.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ:

1. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

- wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych   
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

- informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia,

- referencje nie są wymagane jeżeli Oferent realizował projekt dla OSM w Piątnicy.

- inne zgodnie ze sposobem przygotowania oferty.

1. Oferty należy przesłać e-mailem jednocześnie na dwa adresy: [beniamin.dobosz@piatnica.com.pl](mailto:beniamin.dobosz@piatnica.com.pl) i [pawel.wiorkowski@piatnica.com.pl](mailto:pawel.wiorkowski@piatnica.com.pl)